B244110.151.f05  BUIGBARE POLYETHEENB., ALUM. TUSSENLAAG
                 versie: 102.*   datum: 21-03-2014

              1  Fabrikaat: Geberit.
              2  PushFit #
                 \waterleidingsysteem. \cv-leidingsysteem.
                 \koelleidingsysteem. \grijswatersysteem. \.....
              3  Uitvoering: #
                 \met mantelbuis..... \zonder mantelbuis.....
                 \met isolatie..... \.....
              4  #
                 \.....
              5  Materiaal:
              6  - binnenlaag: PE-Xb.
              7  - tussenlaag: aluminium.
              8  - buitenlaag: PE-RT.
              9  #
                 \.....
             10  Diameter (mm): #
                 \16. \20. \25. \.....
             11  #
                 \Isolatie dikte (mm): 6.
             12  #
                 \Lengte (m): 50, op rol. \Lengte (m): 120, op rol.
                 \Lengte (m): .....
             13  #
                 \Kleur: lichtgrijs.
             14  #
                 \Druk (kPa): 1.000.
             15  #
                 \Temperatuur (°C): 70.
             16  #
                 \.....
             17  #
                 \Hulpstukken:
             18  #
                 \- insteekfittingen:
[bookmark: _GoBack]             19  #
                 \  materiaal: PVDF.
                 \  materiaal: PVDF, brons.
                 \  materiaal: PVDF, messing.
                 OPMERKING: alleen fittingen met draadovergang in
                 brons en messing.
             20  #
                 \.....
             21  #
                 \- muurplaat.....
             22  #
                 \- Fix adapter.....
             23  #
                 \- Gemini montagebeugel.....
             24  #
                 \.....
             25  #
                 \Toebehoren:
             26  #
                 \- bevestigingsmiddelen.....
             27  #
                 \.....


            							     GEB002  PushFit; PE-aluminium

