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              1  Fabrikaat: Geberit.
              2  Hy urinoirstuursysteem.
              3  Type: #
                 \Universele inbouwkast. \Kombifix. \Sanbloc. \GIS.
                 \Duofix.
              4  Model: #
                 \wandinbouw. \wandopbouw. \.....
              5  Aansluitdiameter ("): 1/2.
              6  #
                 \.....
              7  Besturing:
              8  - wijze: #
                 \infrarood. \pneumatisch hand. \verbongen sturing.
              9  - spoeltijd (s): max. 15.
             10  #
                 \- spanning (V): 230 AC.
                 \- batterijspanning (V): 9 DC.
             11  #
                 \- afdekplaat: metaal. \- afdekplaat: kunststof.
             12  - kleur: #
                 \wit. \pergamon. \corrosievast staal. \.....
             13  #
                 \.....
             14  Montage-element:
             15  - stopkraan ("): 1/2.
             16  - spoelpijp (mm): 32.
             17  - waterafvoer (mm): 50.
             18  - inbouwsifon.
             19  - filter.
             20  #
                 \.....
             21  #
                 \Toebehoren:
             22  #
                 \- Duofix staander, voorzetwand.....
                 \- Duofix staander, ruimtehoogte (mm): 2.200-2.800.
                 \- Duofix staander, ruimtehoogte (mm): 2.600-3.200.
                 \- Duofix staander, ruimtehoogte (mm): 3.000-3.600.
                 \- Duofix staander, ruimtehoogte (mm): 3.400-4.000.
                 \- Duofix staander, ruimtehoogte (mm): .....
             23  #
                 \- bevestigingsmiddelen.....
             24  #
                 \.....
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