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              1  Fabrikaat: Geberit.
              2  #
                 \Eelectronische gestuurde wastafelmengkraan.
                 \Hydraulisch olie gestuurde wastafelkraan.
              3  Uitvoering: #
                 \zonder menginstelling. \met menginstelling.
              4  Type: #
                 \60, opbouw. \185, opbouw. \186, opbouw.
                 \87, wand inbouw.
              5  Aansluitdiameter ("): 3/8.
              6  Materiaal: messing.
              7  #
                 \Oppervlaktebehandeling: verchroomd.
              8  #
                 \.....
              9  Besturing:
             10  - wijze: #
                 \elektronisch. \hydraulisch. \infrarood. \.....
             11  #
                 \- temperatuur: instelbaar.
             12  #
                 \- cyclus instelbaar (s): 3-30.
             13  #
                 \- aansluitspanning (V): 230.
                 \- batterijspanning (V): 6.
                 \- batterijspanning (V): 9.
             14  #
                 \.....
             15  Uitloop:
             16  - vast.
             17  - vorm: gebogen zonder hoeken en randen.
             18  - straalbreker.
             19  #
                 \.....
             20  Toebehoren:
             21  - terugslagkleppen 3/8" met filter.
             22  #
                 \- hoekstopkraan 3/8".
             23  #
                 \.....

                 GEB002  HyTronic,HyTouch;gestuurde wastafelmengkraan
