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              1  Fabrikaat: Geberit.
              2  Spaarreservoir.
              3  Type: laaghangend 123.105.
              4  Inhoud (dm3): 9.
              5  Spoeling (dm3): 6-9, instelbaar.
              6  Kleur: wit.
              7  #
                 \Aansluitingen: links en rechts.
                 \Aansluitingen: links, rechts en middenachter.
              8  #
                 \.....
              9  Bediening:
             10  - vorm: #
                 \druktoets, spoel/stopfunctie.
                 \pneumatisch hand, opbouw. \pneumatisch hand,
                   inbouw.
                 \pneumatisch hand, armsteunmontage.
                 \pneumatisch voet, vloer. \pneumatisch voet, wand.
                 \elektrisch.
             11  - kleur: #
                 \wit. \chroom. \metaalchroom. \corrosievast staal.
             12  #
                 \.....
             13  Vlotterkraan:
             14  - aansluiting ("): 3/8.
             15  #
                 \.....
             16  #
                 \Toebehoren:
             17  #
                 \- spoelbocht, half-hoge montage.
             18  #
                 \- doorstroombegrenzer.
             19  #
                 \.....
             20  Spoelwaterreservoirs leveren met KIWA-keur.
             21  #
                 \.....
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