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              1  Fabrikaat: Geberit.
              2  Spaarreservoir.
              3  Type: hooghangend 123.700.
              4  Inhoud (dm3): 9.
              5  Spoeling (dm3): 6-9, instelbaar.
              6  Kleur: wit.
              7  #
                 \Aansluitingen: links, rechts en middenachter.
              8  #
                 \.....
              9  Bediening:
             10  - vorm: #
                 \trekketting.
                 \trekstang, spoel/stopfunctie.
                 \pneumatisch hand, opbouw. \pneumatisch hand,
                   inbouw.
                 \pneumatisch hand, armsteun.
                 \pneumatisch voet, vloer. \pneumatisch voet, wand.
                 \elektrisch.
             11  - kleur: #
                 \wit. \chroom. \metaalchroom. \corrosievast staal.
             12  #
                 \.....
             13  Vlotterkraan:
             14  - aansluiting ("): 3/8.
             15  #
                 \.....
             16  #
                 \Toebehoren:
             17  #
                 \- spoelbocht, inbouw.
                 \- spoelbocht 2 delig, opbouw.
             18  #
                 \.....
             19  Spoelwaterreservoirs leveren met KIWA-keur.
             20  #
                 \.....

               						  GEB002  ; spaarreservoir, hooghangend
